此说明文档用于指导客户将DG800/DG900/DG2000系列函数/任意波形发生器升级为
Sardine(ARM)update.rar文件中的版本，
适用的机器型号包括DG811,DG821,DG831,DG812,DG822,DG832,DG952,DG972,DG992,DG2052,DG2072,DG2102

固件会不定期在RIGOL官网上更新，可以访问下面的网址下载DG2000系列最新固件：
http://www.rigol.com/Support/SoftDownload/3

【注意事项】

    - 当前版本号可以通过Utility中的系统信息查看。

    - 请确保U盘可正确读取，DG2000系列要求使用FAT32格式，8G以下的U盘。

    - 升级过程中请不要断电，中途不要拔出U盘，
      否则会造成仪器无法正常工作，影响您的使用。

    - 升级过程中仪器不能处于远程模式（即不要连接USB数据线、网线等）。

    - 部分版本升级后，之前保存的状态文件无法使用，升级前请记录必要的设置信息。

    - 不支持降级操作。

【升级步骤】

    1.将升级文件SardineUpdate.GEL拷贝到U盘的根目录下。

    2.U盘插入DG2000的USB接口。

    3.开机，当启动界面的'RIGOL'下方出现三个点时，按Help键，
      此时屏幕下方的进度条变化，仪器开始升级。

    4.升级完成后，仪器会自动重启。

【故障排除】

    - 若无法正常升级，请联系RIGOL技术支持，联系电话：4006 200 002。